**№12(1077) 11 марта 2022 г.**

ШАПКИНСКИЙ ВЕСТНИК

**Официальное издание органов местного самоуправления**

**Шапкинского сельсовета**



**Сжиженный углеводородный газ (далее – СУГ) является**

**взрывопожароопасной смесью**. Он тяжелее воздуха и скапливается в низких и непроветриваемых местах. При высоких концентрациях в замкнутом пространстве, вследствие уменьшения содержания кислорода в воздухе, может наступить удушье. При неполном сгорании газа в связи с недостаточностью воздуха образуется угарный газ – вызывающий острое отравление сопровождающееся потерей сознания и возможным наступлением летального исхода. При попадании жидкой фазы на открытые участки тела вызывает обморожение.

**Потребитель обязан** обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену внутриквартирного газового оборудования (сокращенно – ВКГО), а также своевременно принимать меры по исполнению уведомлений газовой службы, управляющей организации, предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля.

**Запрещается**:

* совершать действия по монтажу/демонтажу газопроводов, а также по подключению/отключению бытового газоиспользующего оборудования к газопроводу, проводить с нарушением законодательства РФ переустройство внутридомового газового оборудования (далее – ВДГО) и ВКГО, дымовых и вентиляционных каналов.
* использовать для сна и отдыха помещения, где установлена газовая плита;
* закрывать (замуровывать, заклеивать) отверстия дымовых и вентиляционных каналов;
* нарушать сохранность пломб, установленных на приборах учета газа;
* отключать автоматику безопасности газоиспользующего оборудования; - оставлять без присмотра работающее газоиспользующее оборудование, кроме оборудования, рассчитанного на непрерывную работу;
* допускать к использованию газоиспользующего оборудования детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия, лиц с ограниченными возможностями, не позволяющими безопасно его использовать, а также лиц, не прошедших инструктаж по безопасному использованию газа в быту.

**Запрещается** пользоваться открытым огнем, включать или выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные) в случаях:

* выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и (или) ВКГО;
* обнаружения утечки газа;
* срабатывания систем контроля загазованности помещений.

**Запрещается** ограничивать представителям газовой службы доступ к ВДГО и (или) ВКГО посторонними предметами (в том числе мебелью) для проведения работ.

**Запрещается** использовать ВДГО и (или) ВКГО не по назначению, в том числе:

* привязывать к газопроводам посторонние предметы (веревки, кабели и иные);
* использовать газопроводы в качестве опор или заземлителей;
* подвергать ВДГО и (или) ВКГО действию статических или динамических нагрузок; - проверять работу вентиляционных каналов, герметичность соединений ВДГО и (или)

ВКГО с помощью источников открытого пламени (спичек, зажигалок, свечей и иных);

* допускать порчу и повреждение ВДГО и (или) ВКГО, хищение газа;
* устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы без соблюдения требований к расстояниям от газоиспользующего оборудования.

**Запрещается** использование ВКГО в следующих случаях:

* отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте ВКГО;
* отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;
* отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сгорания газа, в том числе по следующим причинам:
* отсутствие или нахождение в закрытом положении регулируемой оконной створки, фрамуги, форточки, специального приточного устройства в наружных стенах или окнах,
* закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном канале;
* использование в помещении устройств электро-механического побуждения удаления воздуха, не предусмотренных проектной документацией;
* наличие неисправности автоматики безопасности;
* наличие неустранимой утечки газа;
* наличие неисправности, разукомплектованности или непригодности к ремонту ВКГО;
* наличие несанкционированного подключения к газопроводу;
* наличие аварийного состояния строительных конструкций многоквартирного дома; - наличие истекшего нормативного срока эксплуатации или срока службы у ВДГО и (или) ВКГО в отсутствие положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования.

**При обнаружении утечки газа и (или) срабатывании систем контроля загазованности необходимо принять следующие меры**: - незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения;

* перекрыть кран на опуске (отводе к газовым приборам);
* в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в том числе электроосвещение, электронный звонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные);
* не зажигать огонь, не курить;
* принять меры по эвакуации людей из загазованной среды;
* оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях многоквартирного дома;
* покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии утечки газа в аварийную газовую службу по телефону 04, 104.

**ПОМНИТЕ!** От соблюдения указанных правил зависит жизнь и здоровье Вас и ваших близких. Поместите памятку рядом с газоиспользующим оборудованием в доступном для чтения месте. Заключение договора на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования является обязанностью собственника квартиры и позволит избежать возможные негативные последствия.

**ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО УСТАНОВКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ**

**ЗАГАЗОВАННОСТИ СНИЖАЕТ (ЛИБО ИСКЛЮЧАЕТ) РИСКИ ПОЯВЛЕНИЯ ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СУГ, ОБЕСПЕЧИВАЯ**

**ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ!**

**Отпечатано в администрации Шапкинского сельсовета на персональном компьютере по адресу: Россия, Красноярский край,**

**Енисейский район, п. Шапкино, ул. Центральная, 26, тел. 70-285 Распространяется бесплатно. Тираж 10 экз.**